**Приложение № 2**

**к тендерной документации**

**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Описание** | | | |
| **1** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)**  *(в соответствии с государственным реестром МТ)* | **Кровать медицинская функциональная** | | | |
| **2** | **Наименование МТ, относящейся к средствам измерения** |
| **3** | **Требования к комплектации** | *№*  *п/п* | *Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)* | *Техническая характеристика комплектующего к МТ* | *Требуемое количество*  *(с указанием единицы измерения)* |
| *Основные комплектующие* | | | |
| 1 | **Кровать медицинская функциональная** | Эта кровать должна быть спроектирована с учетом медицинских потребностей и обеспечивает высокий уровень удобства, безопасности и функциональности.Электрическое управление: Кровать должны быть оснащена электрической системой регулировки положения, обеспечивая максимальный комфорт пациенту и удобство медицинскому персоналу.Боковые ограждения и спинка: Боковые ограждения и спинка обеспечивают дополнительную поддержку и безопасность во время сна и передвижения пациента.ABS-пластик: Использование качественного ABS-пластика делает кровать легкой, прочной и легкой в уходе.  Индивидуальная настройка: Электрическая регулировка обеспечивает пациенту комфортное положение для отдыха и пребывания.Безопасность: Боковые ограждения предотвращают выпадение пациента и обеспечивают его безопасность.Удобство для персонала: Электрическая регулировка снижает нагрузку на медицинский персонал и облегчает уход за пациентом.Прочность и долговечность: Качественные материалы и конструкция гарантируют долгий срок службы кровати.  Транспортные характеристики (ед)  Вес нетто не более (ед) 105 кг  Размер ложа не менее 2010 х 890 мм  Высота (± 5%)не менее 830-1160 мм  Длина (± 5%) не менее 2270 мм  Ширина (± 5%)не менее 990 мм  Возможность установить инфузионную стойку Да  Грузоподъемность не менее 250 кг  Количество боковых ограждений не менее 4  Количество колес с педальным тормозом не менее 4  Количество секций не менее 4  Материал основания кровати Стальной профиль  Материал спинок ABS-пластик  Откидные боковые ограждения Да  Тип привода Электрический | 1 шт. |
|  |  |  |  |
| *Дополнительные комплектующие* | | | |
|
| 1 | Матрас | Матрас состоит из не менее 4 секций и подходит для функциональных медицинских кроватей разной степени сложности. Матрас подстраивается под изгибы тела и при этом поддерживает его в правильном положении.  Вес (грамм) не более 3550  Высота (± 5%) не менее 8 см  Длина (± 5%) не более195 см  Ширина (± 5%) не менее85 см | 1 шт. |
|
|
| *Расходные материалы и изнашиваемые узлы:* | | | |
|  | *нет* |  |  |
|  |  |  |  |
| **4** | **Требования к условиям эксплуатации** | Помещение, в котором предполагается размещение и установка прибора, должно соответствовать следующим требованиям:  • наличие отдельного источника электропитания (розетка стандарта EURO на напряжение от 100 до 240 В с заземленным средним выводом, частота 50/60 ГЦ, мощность 115 Вт);  • в помещении, выделенном для установки прибора не должно быть источников, которые могут вызвать вибрацию, дополнительный нагрев прибора.  • Пол должен быть из дерева, цемента или покрыт керамической плитки.  • по месту установки прибора не должно быть источников выброса химически агрессивных веществ;  • необходимо организовать стабильную температуру окружающего воздуха в пределах от +10 °C до +40 °C;  • относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать от 0 до 95% без конденсации | | | |
| 4 | **Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)** | DDP пункт назначения КГКП «Больница поселка Жайрем» УЗ области Ұлытау | | | |
| 5 | **Срок поставки медицинской техники и место дислокации** | 80 календарных дней. Адрес г.Каражал, п.Жайрем, Металлургов, 28 | | | |
| 6 | **Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц** | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.  Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:  - замену отработавших ресурс составных частей;  - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;  - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;  - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;  - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);  - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. | | | |
| 7 | **Требования к сопутствующим услугам** | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара  Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. | | | |